Im Bahnhof Langeland sind vor den vorausliegenden Ausfahrsignalen Vorsignalwiederholer aufgestellt, die das Signalbild des vorausliegenden Hauptsignals ein zweites Mal ankündigen. Das kleine weiße Zusatzlicht weist auf den gegenüber dem Standard (1000m) verkürzten Abstand zum Hauptsignal hin.
Das folgende Hauptsignal zeigt (immer noch) Halt: Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Vorsignalwiederholers Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Sie sollten jetzt maximal ca. 40km/h schnell sein.
Das folgende Hauptsignal zeigt Langsamfahrt (40km/h): Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Vorsignalwiederholers Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Sie sollten jetzt maximal ca. 70km/h schnell sein.