Sie nähern sich dem angekündigten Einfahrsignal des Bahnhofs Langeland. Im Buchfahrplan findet man die gerade durchgeführte Herabsetzung der Geschwindigkeit auf 90km/h bei km 4,7. Außerdem gibt es im Bf Langeland einen Kilometersprung von 3,5 auf 107,6. Am Einfahrsignal steht auch gleich das Vorsignal für das nachfolgende Ausfahrsignal. Es kann hier fünf verschiedene Signalkombinationen geben:
Halt: Halten Sie vor dem Signal und warten Sie auf Fahrt. Passen Sie ggf. die Bremskraft an (Bremskraft erhöhen, Bremskraft verringern).
Dieses Hauptsignal zeigt Fahrt, das Vorsignal kündigt das nächste Hauptsignal in 1000m in der Stellung Langsamfahrt (40km/h) an. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Signals Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Die gelbe 1000Hz-Leuchte muß aufleuchten. Leiten Sie die Bremsung auf 40km/h ein. Bremsung einleiten
Dieses Hauptsignal zeigt Fahrt, das Vorsignal kündigt das nächste Hauptsignal in 1000m mit der Stellung Halt an. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Signals Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Die gelbe 1000Hz-Leuchte muß aufleuchten. Leiten Sie die Bremsung zum Stillstand ein. Bremsung einleiten
Dieses Hauptsignal zeigt Langsamfahrt (40km/h), das Vorsignal kündigt das nächste Hauptsignal in 1000m in der Stellung Halt an. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Signals Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Die gelbe 1000Hz-Leuchte muß aufleuchten. Fahren Sie bis zum nächsten Hauptsignal maximal 40km/h.
Dieses Hauptsignal zeigt Langsamfahrt (40km/h), das Vorsignal kündigt das nächste Hauptsignal in der Stellung Fahrt Langsamfahrt (40km/h) an. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Signals Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Die gelbe 1000Hz-Leuchte muß aufleuchten. Fahren Sie bis zum nächsten Hauptsignal maximal 40km/h.