Sie durchfahren jetzt den angekündigten Haltepunkt Reelsen ohne Halt. Es folgt gleich ein Signal:
Neue Streckengeschwindigkeit 90km/h (Ziffer 9) nach ca. 1000m: Hier kommt zum ersten Mal die Indusi (Induktive Zugsicherung) zum Einsatz, die das Einhalten der Signale und Geschwindigkeiten überprüft. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren der Tafel Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock).
Kurze Erläuterung zur Indusi (ausführlich siehe Dokumentation): An der Ankündigung eines Haltsignals oder einer Geschwindigkeitsreduzierung auf unter 100km/h muss der Lokführer die Wachsamtaste drücken. Damit wird überprüft, dass der Lokführer das Signal erkannt hat. Außerdem wird ein Prüfprogramm gestartet, das nach 20 Sekunden auf 95 km/h Höchstgeschwindigkeit überprüft, um sicherzustellen, dass der Lokführer auch bremst. Während die 20 Sekunden ablaufen, leuchtet der gelbe 1000 Hz-Melder auf dem Führerstand. Drückt der Lokführer nicht passend Wachsam oder hält die 95 km/h nicht ein, erfolgt eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand. Allerdings kann bei geringen Änderungen der Geschwindigkeit auf die Ausrüstung mit Indusi verzichtet werden, was hier gerade der Fall ist. Das Prüfprogramm wird in diesem Fall also nicht angestoßen, und der gelbe 1000Hz-Leuchtmelder leuchtet nicht auf. Wachsam muss der Lokführer aber in jedem Fall drücken.