Sie haben eine Sifa-Zwangsbremsung ("Totmanschalter") erhalten, weil Sie trotz Sifa-Leuchtmelder und Sifa-Hupe nicht die Leertaste (Sifa-Taste) gedrückt haben. Diese muss spätestens alle ca. 30 Sekunden betätigt werden, um dem System zu zeigen, dass Sie noch bei Bewusstsein sind.

Drücken Sie die Sifa-Taste (Leertaste) zur Aufhebung der Zwangsbremsung, schalten Sie den Fahrschalter zurück auf Null (es besteht ein Nullstellungszwang gegen versehentliches Anfahren) und setzen Sie dann Ihre Fahrt durch Hochschalten des Fahrschalters fort.