Sie nähern sich dem angekündigten Ausfahrsignal des Bahnhofs Langeland. Es kann drei verschiedene Signalbilder geben:
Halt. Halten Sie vor dem Signal und warten Sie auf Fahrt. Sie sollten jetzt ca. 40km/h schnell sein, um rechtzeitig vor dem Signal zum stehen zu kommen. Passen Sie ggf. die Bremskraft an (Bremskraft erhöhen, Bremskraft verringern)
Langsamfahrt mit 40km/h. Fahren Sie ab dem Signal bis der gesamte Zug die Freie Strecke erreicht hat maximal 40km/h. (Ihr Zug ist 150m lang.) Anschließend können Sie auf Streckengeschwindigkeit beschleunigen (hier 80km/h).
Langsamfahrt mit 60km/h, da weiße Leuchtziffer 6. Fahren Sie ab dem Signal bis der gesamte Zug die Freie Strecke erreicht hat maximal 60km/h. (Ihr Zug ist 150m lang.) Anschließend können Sie auf Streckengeschwindigkeit beschleunigen (hier 80km/h).
Zusätzlich kann noch ein Gleiswechselanzeiger aufleuchten, der mitteilt, dass die Fahrt auf dem Gegengleis (linkes Gleis der freien Strecke) weitergeht.