Es folgt das Vorsignal des Einfahrsignals des Bahnhofs Langeland. Dieses Vorsignal kündigt die Stellung des nach ca. 1000m folgenden Hauptsignals an. Drei verschiedene Signalbilder können Sie dort erwarten:
Das folgende Hauptsignal zeigt Halt: Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Vorsignals Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Die gelbe 1000Hz-Leuchte muß aufleuchten. Sie müssen jetzt nach 20 Sekunden langsamer als 95km/h sein und nach ca. 750m langsamer als 65km/h sein. Leiten Sie die Bremsung ein. Bremsung einleiten
Das folgende Hauptsignal zeigt Freie Fahrt. Keine weitere Handlung ist nötig.
Das folgende Hauptsignal zeigt Langsamfahrt (40km/h) an. Drücken Sie unmittelbar nach Passieren des Vorsignals Indusi-Wachsam (Enter-Taste im Zehnerblock). Die gelbe 1000Hz-Leuchte muß aufleuchten. Sie müssen jetzt nach 20 Sekunden langsamer als 95km/h sein.